**空调系统 (HVAC) 水泵机组电控柜功能要素表**

**表单信息**

表单类型：001

功能要素表编号：002

日期：003

**系统方案**

应用场合：011

控制类型：012

水泵数量：013

额定电压：014

额定功率(kW) ：015

旁通阀控制：016

旁通阀电压：017

压差传感器数量：018

有压差传感器：019

有压力传感器：020

无压差传感器：021

供/回水温度传感器：022

流量传感器：023

电接点压力表：024

电机独立风扇：025

**驱动方案**

配置：031

变频器型号：032

软起动型号：033

安装方式：034

**控制器方案**

控制器：041

触摸屏：042

就地控制：043

控制模式：044

BAS接口：045

**电控柜方案**

数量：051

尺寸(W\*H\*D mm)：052

安装方式：053

柜体型式：054

柜体材质：055

板材厚度：056

柜体颜色：057

进出线位置：058

防护等级：059

单/双层门：060

元件品牌：061

LOGO：062

照明：063

风扇位置：064

底座 ：065

**资料提供**

一次系统原理图：070

二次系统原理图：071

现场布置图：072

**其它要求**

电源监测：081

手动操作：082

柜间配电：083

双电源：084

进线电涌保护器：085

电柜拼柜：086

**注解及特殊要求**

090